**bronzen draadfittingen >B< 3000 serie**

Serie 3000 is een universele bronzen fitting, vervaardigd overeenkomstig ISO 228, ISO 7 en EN 1254-4. Serie 3000 schroefdraadfittingen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen in de gebouwentechniek

**Voordelen**

Duurzaam

Volledig corrosiebestendig

Immuun voor ontzinking

Component materialen

Rood messing (brons)

**Toepassingen**

Warm en koud drinkwater

Verwarmings- en koelsystemen

Zonne

Aardgas en LPG-gas

Verspilling

Koeling en airconditioning

Perslucht (olie- / olievrij)

Vacuüm

Brandstof

Regenwater

**Maten**

Van 1/4" tot en met 2”